{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Profile","راهنما","Sheet2","Sheet1","picture"],"not_rendered":{"charts":0,"images":26,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":14,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Profile","index":0,"n_rows":99,"n_cols":50,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[95,2,99,17],[1,16,10,38],[98,23,99,52],[96,23,97,52],[94,23,95,52],[92,23,93,52],[31,2,33,17],[34,2,38,17],[39,2,45,17],[46,2,50,17],[51,2,57,17],[58,2,66,17],[67,2,69,17],[70,2,75,17],[76,2,82,17],[83,2,88,17],[89,2,94,17],[66,49,67,52],[68,49,69,52],[70,49,71,52],[72,49,73,52],[74,49,75,52],[76,49,77,52],[40,19,41,22],[40,23,41,48],[78,49,79,52],[80,49,81,52],[82,49,83,52],[34,49,35,52],[36,49,37,52],[38,49,39,52],[40,49,41,52],[42,49,43,52],[44,49,45,52],[58,49,59,52],[60,49,61,52],[62,49,63,52],[64,49,65,52],[46,49,47,52],[48,49,49,52],[50,49,51,52],[52,49,53,52],[54,49,55,52],[56,49,57,52],[48,23,49,48],[84,49,85,52],[86,49,87,52],[88,49,89,52],[90,49,91,52],[76,19,77,22],[76,23,77,48],[13,19,14,34],[16,19,17,34],[13,3,14,17],[16,3,17,17],[13,36,14,51],[16,36,17,51],[54,19,55,22],[54,23,55,48],[56,19,57,22],[56,23,57,48],[50,19,51,22],[50,23,51,48],[52,19,53,22],[52,23,53,48],[58,19,59,22],[58,23,59,48],[60,19,61,22],[60,23,61,48],[90,19,91,22],[90,23,91,48],[92,19,93,22],[94,19,95,22],[88,19,89,22],[88,23,89,48],[62,19,63,22],[62,23,63,48],[64,19,65,22],[64,23,65,48],[72,23,73,48],[74,19,75,22],[74,23,75,48],[66,23,67,48],[68,19,69,22],[68,23,69,48],[19,3,28,17],[31,19,33,22],[31,23,33,48],[34,23,35,48],[34,19,35,22],[36,19,37,22],[36,23,37,48],[38,19,39,22],[38,23,39,48],[22,48,23,51],[19,36,21,47],[19,48,21,51],[22,36,23,47],[24,48,25,51],[24,36,25,47],[26,48,28,51],[26,44,27,47],[26,39,27,43],[26,36,27,38],[28,44,28,47],[31,49,33,52],[23,26,23,29],[26,27,26,31],[28,39,28,43],[28,36,28,38],[96,19,97,22],[98,19,99,22],[78,19,79,22],[78,23,79,48],[80,19,81,22],[80,23,81,48],[82,19,83,22],[82,23,83,48],[84,19,85,22],[84,23,85,48],[86,19,87,22],[86,23,87,48],[72,19,73,22],[66,19,67,22],[42,19,43,22],[42,23,43,48],[44,19,45,22],[44,23,45,48],[46,19,47,22],[46,23,47,48],[48,19,49,22],[70,19,71,22],[70,23,71,48]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"شرح خدمات سرویس های ادواری محصولات کرمان موتور\n(JAC,LIFAN,Geely)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"نوع سرویس",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"نوع خودرو",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"کد نمایندگی"]
[]
[]
[null,null,null,"سرویس اولیه",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LIFAN_X70(CVT)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1003]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AK17,Sheet1!A:B,2,0),\"_\")","v":"شرکت رصد خودرو مراغه "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"نام شرکت"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AK17,Sheet1!A:D,3,0),\"_\")","v":"آذربایجان شرقی"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"استان"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(AK17,Sheet1!A:D,4,0),\"_\")","v":"مراغه"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"شهر"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"خدمات در محل",null,null,"خدمات پس از فروش",null,null,null,null,"فروش و خدمات پس از فروش",null,null,null,"نوع نمایندگی"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP($AK$17,Sheet1!$A:$H,8,0)=AK27,\"P\",\"Ï\")","v":"Ï"},null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP($AK$17,Sheet1!$A:$H,8,0)=AN27,\"P\",\"Ï\")","v":"Ï"},null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP($AK$17,Sheet1!$A:$H,8,0)=AS27,\"P\",\"Ï\")","v":"P"}]
[]
[]
[null,null,"توضیحات",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"نوع خدمت",null,null,null,"شرح خدمات",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ردیف"]
[]
[]
[null,null,"(1) سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر 500 کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایید.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX35=\"\",\"\",VLOOKUP(AX35,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"تعویض"},null,null,null,{"$f":"IF(AX35=\"\",\"\",VLOOKUP(AX35,Sheet2!A:C,3,0))","v":"روغن موتور و فیلتر روغن موتور"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX34)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX34)+1)","v":1}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX37=\"\",\"\",VLOOKUP(AX37,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX37=\"\",\"\",VLOOKUP(AX37,Sheet2!A:C,3,0))","v":"فیلتر هوا"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX36)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX36)+1)","v":2}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX39=\"\",\"\",VLOOKUP(AX39,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX39=\"\",\"\",VLOOKUP(AX39,Sheet2!A:C,3,0))","v":"فیلتر بنزین"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX38)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX38)+1)","v":3}]
[null,null,"(2) بازدید و تعویض فیلتر بنزین به کیفیت بنزین بستگی مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور ، قطع بنزین و غیره بدون توجه به برنامه سرویس دوره ای تعویض گردد."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX41=\"\",\"\",VLOOKUP(AX41,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX41=\"\",\"\",VLOOKUP(AX41,Sheet2!A:C,3,0))","v":"تسمه دینام و کولر"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX40)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX40)+1)","v":4}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX43=\"\",\"\",VLOOKUP(AX43,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX43=\"\",\"\",VLOOKUP(AX43,Sheet2!A:C,3,0))","v":"مایع سیستم خنک کننده موتور"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX42)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX42)+1)","v":5}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX45=\"\",\"\",VLOOKUP(AX45,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX45=\"\",\"\",VLOOKUP(AX45,Sheet2!A:C,3,0))","v":"مایع سیستم فرمان هیدرولیک"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX44)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX44)+1)","v":6}]
[]
[null,null,"(3) در خصوص این عملیات لازم است کلیه پیچهای سیستم تعلیق جلو و عقب خودرو کنترل گشتاور گردد. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX47=\"\",\"\",VLOOKUP(AX47,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX47=\"\",\"\",VLOOKUP(AX47,Sheet2!A:C,3,0))","v":"لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات مدار سوخت"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX46)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX46)+1)","v":7}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX49=\"\",\"\",VLOOKUP(AX49,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX49=\"\",\"\",VLOOKUP(AX49,Sheet2!A:C,3,0))","v":"شلنگ مکش و تهویه مخزن میل­لنگ"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX48)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX48)+1)","v":8}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX51=\"\",\"\",VLOOKUP(AX51,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX51=\"\",\"\",VLOOKUP(AX51,Sheet2!A:C,3,0))","v":"شمع موتور"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX50)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX50)+1)","v":9}]
[null,null,"(4) هنگام اضافه کردن مایع خنک کن فقط از خنک کننده با شرایط ویژه خودرو استفاده گردد وهرگز از آب دارای املاح به مایع خنک کننده ای که در کارخانه پر شده است اضافه نکنید."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX53=\"\",\"\",VLOOKUP(AX53,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX53=\"\",\"\",VLOOKUP(AX53,Sheet2!A:C,3,0))","v":"لوله ها و شلنگ­های سیستم فرمان"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX52)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX52)+1)","v":10}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX55=\"\",\"\",VLOOKUP(AX55,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX55=\"\",\"\",VLOOKUP(AX55,Sheet2!A:C,3,0))","v":"روغن گیربکس اتوماتیک"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX54)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX54)+1)","v":11}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX57=\"\",\"\",VLOOKUP(AX57,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX57=\"\",\"\",VLOOKUP(AX57,Sheet2!A:C,3,0))","v":"روغن ترمز"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX56)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX56)+1)","v":12}]
[]
[null,null,"(5)در صورت روشن شدن هم زمان هر دو چراغ ترمز دستی ((P) چراغ هشدار نقص در سیستم EPB) , ((!) چراغ هشدار نقص در سیستم ترمز و ترمز دستی) در خودروی S5 AT لنت های ترمز بازدید شود.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX59=\"\",\"\",VLOOKUP(AX59,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX59=\"\",\"\",VLOOKUP(AX59,Sheet2!A:C,3,0))","v":"مسیر لوله ها ترمز و عملکرد آن"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX58)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX58)+1)","v":13}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX61=\"\",\"\",VLOOKUP(AX61,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX61=\"\",\"\",VLOOKUP(AX61,Sheet2!A:C,3,0))","v":"دیسک ترمز جلو و عقب و لنت­ها"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX60)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX60)+1)","v":14}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX63=\"\",\"\",VLOOKUP(AX63,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX63=\"\",\"\",VLOOKUP(AX63,Sheet2!A:C,3,0))","v":"خلاصی پدال ترمز"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX62)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX62)+1)","v":15}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX65=\"\",\"\",VLOOKUP(AX65,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX65=\"\",\"\",VLOOKUP(AX65,Sheet2!A:C,3,0))","v":"تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX64)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX64)+1)","v":16}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX67=\"\",\"\",VLOOKUP(AX67,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX67=\"\",\"\",VLOOKUP(AX67,Sheet2!A:C,3,0))","v":"آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی (چرخها، فرمان، پلوس ها و...)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX66)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX66)+1)","v":17}]
[null,null,"توجه"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX69=\"\",\"\",VLOOKUP(AX69,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX69=\"\",\"\",VLOOKUP(AX69,Sheet2!A:C,3,0))","v":"لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX68)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX68)+1)","v":18}]
[]
[null,null,"1. زمان متناظر با هر سرویس 6 ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سرویس تا سرویس آتی  نباید بیشتر از 6 ماه بگذرد و فاصله هر سرویس تا سرویس بعدی 1000±5000 کیلومتر می باشد.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX71=\"\",\"\",VLOOKUP(AX71,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX71=\"\",\"\",VLOOKUP(AX71,Sheet2!A:C,3,0))","v":"زوایای چرخها"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX70)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX70)+1)","v":19}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX73=\"\",\"\",VLOOKUP(AX73,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX73=\"\",\"\",VLOOKUP(AX73,Sheet2!A:C,3,0))","v":"اتصالات برقی بدنه و سنسورها"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX72)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX72)+1)","v":20}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX75=\"\",\"\",VLOOKUP(AX75,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX75=\"\",\"\",VLOOKUP(AX75,Sheet2!A:C,3,0))","v":"کلیه چراغها و ادوات برقی"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX74)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX74)+1)","v":21}]
[]
[null,null,"2. عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ایی مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز کرمان موتور ، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ، از شرایط گارانتی می گردد .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX77=\"\",\"\",VLOOKUP(AX77,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"_"},null,null,null,{"$f":"IF(AX77=\"\",\"\",VLOOKUP(AX77,Sheet2!A:C,3,0))","v":"فیلتر سیستم تهویه مطبوع"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX76)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX76)+1)","v":22}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX79=\"\",\"\",VLOOKUP(AX79,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX79=\"\",\"\",VLOOKUP(AX79,Sheet2!A:C,3,0))","v":"سیستم کولر و بخاری"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX78)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX78)+1)","v":23}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX81=\"\",\"\",VLOOKUP(AX81,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX81=\"\",\"\",VLOOKUP(AX81,Sheet2!A:C,3,0))","v":"سیستم خنک کاری موتور (رله، فن، نشتی لوله­ها و رادیاتور)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX80)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX80)+1)","v":24}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX83=\"\",\"\",VLOOKUP(AX83,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"_"},null,null,null,{"$f":"IF(AX83=\"\",\"\",VLOOKUP(AX83,Sheet2!A:C,3,0))","v":"لوله ها ،شلینگ ها و اتصالات مدار سیستم خنک کاری"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX82)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX82)+1)","v":25}]
[null,null,"3. شستشوی انژکتور و دریچه گاز برقی هر 40000  کیلومتر در شرایط عادی کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX85=\"\",\"\",VLOOKUP(AX85,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":"بازدید"},null,null,null,{"$f":"IF(AX85=\"\",\"\",VLOOKUP(AX85,Sheet2!A:C,3,0))","v":"کلیه سیستم­های الکتریکی (شامل ایربگ و ترمز و سوخت­رسانی و موتور و...)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX84)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX84)+1)","v":26}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX87=\"\",\"\",VLOOKUP(AX87,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX87=\"\",\"\",VLOOKUP(AX87,Sheet2!A:C,3,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX86)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX86)+1)","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX89=\"\",\"\",VLOOKUP(AX89,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX89=\"\",\"\",VLOOKUP(AX89,Sheet2!A:C,3,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX88)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX88)+1)","v":""}]
[null,null,"5. مایع سیستم خنک کاری موتور و روغن ترمز هر 40000 کیلومتر یا 24 ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(AX91=\"\",\"\",VLOOKUP(AX91,Sheet2!$A:$AQ,MATCH(Profile!$D$17,Sheet2!$1:$1,0),0)),\"_\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX91=\"\",\"\",VLOOKUP(AX91,Sheet2!A:C,3,0))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT($AX$34:AX90)>=MAX(Sheet2!A:A),\"\",COUNT($AX$34:AX90)+1)","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(OFFSET(Sheet2!A1,(Sheet2!AY2)-1,MATCH(Profile!D17,Sheet2!1:1,0)-1),\"_\")","v":"_"},null,null,null,"جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Sheet1!G:G,Sheet1!A:A,Profile!AK17)*T93)/100,\"_\")","v":"_"},null,null,null,"مبلغ اجرت در مدل دنده ای (ريال)"]
[null,null,"6. هزینه تعویض روغن گیربکس های اتوماتیک در صورتی که با دستگاه تعویض روغن صورت پذیرد، در زمان تعویض مطابق جدول سرویس های ادواری به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(OFFSET(Sheet2!A1,(Sheet2!AY3)-1,MATCH(Profile!D17,Sheet2!1:1,0)-1),\"_\")","v":291},null,null,null,"جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Sheet1!G:G,Sheet1!A:A,Profile!AK17)*T97)/100,\"_\")","v":2045730},null,null,null,"مبلغ اجرت در مدل اتومات (ريال)"]

{"sheet":"راهنما","index":1,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,1,12]]}
[null,null,null,"راهنمای استفاده از نرم افزار سرویس های ادواری محصولات کرمان موتور"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":329,"n_cols":61,"rows_kept":329,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,"شرح خدمات ","سرویس اولیه",10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,50000,55000,60000,65000,70000,75000,80000,85000,90000,95000,100000,105000,110000,115000,120000,125000,130000,135000,140000,145000,150000,155000,160000,165000,170000,175000,180000,185000,190000,195000,200000,null,null,null,null,"جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ",null,null,{"$f":"Profile!T17","v":"LIFAN_X70(CVT)"},null,null,null,null,"سرویس اولیه",null,null,null,"Geely_GC6",{"$f":"COUNTIF(B:B,BH1)","v":29}]
[{"$f":"IF(OR(C2=$AV$1,C2=$AV$2),\"\",IF(B2<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B2,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","روغن موتور به همراه فیلتر روغن(1)","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,"جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات",null,null,{"$f":"MATCH(AY1&AV1,B:B&C:C,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,10000,null,null,null,"JAC_J4 CVT",{"$f":"COUNTIF(B:B,BH2)","v":30}]
[{"$f":"IF(OR(C3=$AV$1,C3=$AV$2),\"\",IF(B3<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B3,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","فیلتر هوای موتور","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"MATCH(AY1&AV2,B:B&C:C,0)","v":292},null,null,null,null,15000,null,null,null,"JAC_J5(AT-MT)",31]
[{"$f":"IF(OR(C4=$AV$1,C4=$AV$2),\"\",IF(B4<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B4,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","_","بازدید","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20000,null,null,null,"JAC_S3-CVT",30]
[{"$f":"IF(OR(C5=$AV$1,C5=$AV$2),\"\",IF(B5<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B5,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25000,null,null,null,"JAC_S5(AT-MT)",31]
[{"$f":"IF(OR(C6=$AV$1,C6=$AV$2),\"\",IF(B6<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B6,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30000,null,null,null,"JAC_T8 MT",37]
[{"$f":"IF(OR(C7=$AV$1,C7=$AV$2),\"\",IF(B7<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B7,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35000,null,null,null,"LIFAN_620(1.6-1.8)",26]
[{"$f":"IF(OR(C8=$AV$1,C8=$AV$2),\"\",IF(B8<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B8,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","فیلتر بنزین (2)","بازدید","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40000,null,null,null,"LIFAN_820",27]
[{"$f":"IF(OR(C9=$AV$1,C9=$AV$2),\"\",IF(B9<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B9,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820"," خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز پارک ","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45000,null,null,null,"LIFAN_X50(AT-MT)",30]
[{"$f":"IF(OR(C10=$AV$1,C10=$AV$2),\"\",IF(B10<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B10,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50000,null,null,null,"LIFAN_X60(AT-MT)",30]
[{"$f":"IF(OR(C11=$AV$1,C11=$AV$2),\"\",IF(B11<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B11,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55000,null,null,null,"LIFAN_X70(CVT)",27]
[{"$f":"IF(OR(C12=$AV$1,C12=$AV$2),\"\",IF(B12<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B12,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60000]
[{"$f":"IF(OR(C13=$AV$1,C13=$AV$2),\"\",IF(B13<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B13,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","روغن گیربکس مدل اتوماتیک ","بازدید","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65000]
[{"$f":"IF(OR(C14=$AV$1,C14=$AV$2),\"\",IF(B14<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B14,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70000]
[{"$f":"IF(OR(C15=$AV$1,C15=$AV$2),\"\",IF(B15<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B15,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75000]
[{"$f":"IF(OR(C16=$AV$1,C16=$AV$2),\"\",IF(B16<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B16,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80000]
[{"$f":"IF(OR(C17=$AV$1,C17=$AV$2),\"\",IF(B17<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B17,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85000]
[{"$f":"IF(OR(C18=$AV$1,C18=$AV$2),\"\",IF(B18<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B18,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90000]
[{"$f":"IF(OR(C19=$AV$1,C19=$AV$2),\"\",IF(B19<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B19,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_"," ","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95000]
[{"$f":"IF(OR(C20=$AV$1,C20=$AV$2),\"\",IF(B20<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B20,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100000]
[{"$f":"IF(OR(C21=$AV$1,C21=$AV$2),\"\",IF(B21<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B21,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل ( PCV ) ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,105000]
[{"$f":"IF(OR(C22=$AV$1,C22=$AV$2),\"\",IF(B22<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B22,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,110000]
[{"$f":"IF(OR(C23=$AV$1,C23=$AV$2),\"\",IF(B23<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B23,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,115000]
[{"$f":"IF(OR(C24=$AV$1,C24=$AV$2),\"\",IF(B24<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B24,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","کلیه چراغ های (لامپ ها) داخلی و خارجی خودرو ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,120000]
[{"$f":"IF(OR(C25=$AV$1,C25=$AV$2),\"\",IF(B25<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B25,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,125000]
[{"$f":"IF(OR(C26=$AV$1,C26=$AV$2),\"\",IF(B26<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B26,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","روغن هیدرولیک فرمان (هردوسال یا30000کیلومتر تعویض گردد)","بازدید","_","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,130000]
[{"$f":"IF(OR(C27=$AV$1,C27=$AV$2),\"\",IF(B27<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B27,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,135000]
[{"$f":"IF(OR(C28=$AV$1,C28=$AV$2),\"\",IF(B28<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B28,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_820","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","_",120,125,172,105,235,105,262,125,165,105,290,105,152,125,260,105,235,105,182,125,150,105,370,105,152,125,175,105,255,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,140000]
[{"$f":"IF(OR(C29=$AV$1,C29=$AV$2),\"\",IF(B29<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B29,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","روغن موتور به همراه فیلتر روغن(1)","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,145000]
[{"$f":"IF(OR(C30=$AV$1,C30=$AV$2),\"\",IF(B30<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B30,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,150000]
[{"$f":"IF(OR(C31=$AV$1,C31=$AV$2),\"\",IF(B31<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B31,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,155000]
[{"$f":"IF(OR(C32=$AV$1,C32=$AV$2),\"\",IF(B32<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B32,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,160000]
[{"$f":"IF(OR(C33=$AV$1,C33=$AV$2),\"\",IF(B33<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B33,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,165000]
[{"$f":"IF(OR(C34=$AV$1,C34=$AV$2),\"\",IF(B34<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B34,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,170000]
[{"$f":"IF(OR(C35=$AV$1,C35=$AV$2),\"\",IF(B35<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B35,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","فیلتر بنزین (2)","بازدید","_","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,175000]
[{"$f":"IF(OR(C36=$AV$1,C36=$AV$2),\"\",IF(B36<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B36,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)"," خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,180000]
[{"$f":"IF(OR(C37=$AV$1,C37=$AV$2),\"\",IF(B37<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B37,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,185000]
[{"$f":"IF(OR(C38=$AV$1,C38=$AV$2),\"\",IF(B38<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B38,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,190000]
[{"$f":"IF(OR(C39=$AV$1,C39=$AV$2),\"\",IF(B39<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B39,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,195000]
[{"$f":"IF(OR(C40=$AV$1,C40=$AV$2),\"\",IF(B40<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B40,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","روغن گیربکس ( در مدل دنده ای) ","تعویض","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200000]
[{"$f":"IF(OR(C41=$AV$1,C41=$AV$2),\"\",IF(B41<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B41,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","روغن گیربکس ( در مدل اتومات) ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C42=$AV$1,C42=$AV$2),\"\",IF(B42<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B42,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C43=$AV$1,C43=$AV$2),\"\",IF(B43<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B43,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C44=$AV$1,C44=$AV$2),\"\",IF(B44<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B44,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C45=$AV$1,C45=$AV$2),\"\",IF(B45<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B45,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","باتری خودرو ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C46=$AV$1,C46=$AV$2),\"\",IF(B46<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B46,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C47=$AV$1,C47=$AV$2),\"\",IF(B47<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B47,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C48=$AV$1,C48=$AV$2),\"\",IF(B48<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B48,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C49=$AV$1,C49=$AV$2),\"\",IF(B49<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B49,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","سیستم کنترل بخارات روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C50=$AV$1,C50=$AV$2),\"\",IF(B50<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B50,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C51=$AV$1,C51=$AV$2),\"\",IF(B51<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B51,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C52=$AV$1,C52=$AV$2),\"\",IF(B52<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B52,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","کلیه چراغ های (لامپ ها) داخلی و خارجی خودرو ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C53=$AV$1,C53=$AV$2),\"\",IF(B53<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B53,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C54=$AV$1,C54=$AV$2),\"\",IF(B54<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B54,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","روغن هیدرولیک فرمان ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C55=$AV$1,C55=$AV$2),\"\",IF(B55<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B55,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C56=$AV$1,C56=$AV$2),\"\",IF(B56<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B56,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C57=$AV$1,C57=$AV$2),\"\",IF(B57<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B57,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","_",155,90,245,90,230,90,305,90,175,90,315,90,175,90,305,90,230,90,245,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C58=$AV$1,C58=$AV$2),\"\",IF(B58<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B58,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X60(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","_",155,90,220,90,205,90,280,90,175,90,305,90,175,90,280,90,205,90,220,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C59=$AV$1,C59=$AV$2),\"\",IF(B59<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B59,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","روغن موتور به همراه فیلتر روغن(1)","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C60=$AV$1,C60=$AV$2),\"\",IF(B60<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B60,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C61=$AV$1,C61=$AV$2),\"\",IF(B61<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B61,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C62=$AV$1,C62=$AV$2),\"\",IF(B62<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B62,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C63=$AV$1,C63=$AV$2),\"\",IF(B63<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B63,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C64=$AV$1,C64=$AV$2),\"\",IF(B64<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B64,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C65=$AV$1,C65=$AV$2),\"\",IF(B65<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B65,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","فیلتر بنزین (2)","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C66=$AV$1,C66=$AV$2),\"\",IF(B66<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B66,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)"," خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C67=$AV$1,C67=$AV$2),\"\",IF(B67<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B67,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C68=$AV$1,C68=$AV$2),\"\",IF(B68<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B68,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C69=$AV$1,C69=$AV$2),\"\",IF(B69<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B69,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C70=$AV$1,C70=$AV$2),\"\",IF(B70<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B70,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","روغن گیربکس (در مدل دنده ای) ","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C71=$AV$1,C71=$AV$2),\"\",IF(B71<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B71,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C72=$AV$1,C72=$AV$2),\"\",IF(B72<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B72,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C73=$AV$1,C73=$AV$2),\"\",IF(B73<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B73,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C74=$AV$1,C74=$AV$2),\"\",IF(B74<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B74,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C75=$AV$1,C75=$AV$2),\"\",IF(B75<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B75,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C76=$AV$1,C76=$AV$2),\"\",IF(B76<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B76,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C77=$AV$1,C77=$AV$2),\"\",IF(B77<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B77,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( PCV )","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C78=$AV$1,C78=$AV$2),\"\",IF(B78<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B78,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C79=$AV$1,C79=$AV$2),\"\",IF(B79<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B79,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C80=$AV$1,C80=$AV$2),\"\",IF(B80<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B80,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C81=$AV$1,C81=$AV$2),\"\",IF(B81<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B81,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C82=$AV$1,C82=$AV$2),\"\",IF(B82<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B82,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","روغن هیدرولیک فرمان ","بازدید","_","_","بازدید","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C83=$AV$1,C83=$AV$2),\"\",IF(B83<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B83,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C84=$AV$1,C84=$AV$2),\"\",IF(B84<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B84,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_620(1.6-1.8)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","_",125,90,293,90,145,90,335,90,143,90,315,90,125,90,293,90,145,90,293,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C85=$AV$1,C85=$AV$2),\"\",IF(B85<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B85,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","روغن موتور به همراه فیلتر روغن(1)","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C86=$AV$1,C86=$AV$2),\"\",IF(B86<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B86,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C87=$AV$1,C87=$AV$2),\"\",IF(B87<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B87,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C88=$AV$1,C88=$AV$2),\"\",IF(B88<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B88,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C89=$AV$1,C89=$AV$2),\"\",IF(B89<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B89,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C90=$AV$1,C90=$AV$2),\"\",IF(B90<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B90,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C91=$AV$1,C91=$AV$2),\"\",IF(B91<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B91,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","فیلتر بنزین (2)","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C92=$AV$1,C92=$AV$2),\"\",IF(B92<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B92,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)"," خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C93=$AV$1,C93=$AV$2),\"\",IF(B93<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B93,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","بازدید عملکرد ترمز دستی برقی (EPB) در مدل اتوماتیک(5)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C94=$AV$1,C94=$AV$2),\"\",IF(B94<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B94,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C95=$AV$1,C95=$AV$2),\"\",IF(B95<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B95,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C96=$AV$1,C96=$AV$2),\"\",IF(B96<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B96,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C97=$AV$1,C97=$AV$2),\"\",IF(B97<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B97,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","روغن گیربکس ( در مدل دنده ای) ","تعویض","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C98=$AV$1,C98=$AV$2),\"\",IF(B98<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B98,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","روغن گیربکس مدل اتوماتیک ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C99=$AV$1,C99=$AV$2),\"\",IF(B99<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B99,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C100=$AV$1,C100=$AV$2),\"\",IF(B100<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B100,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C101=$AV$1,C101=$AV$2),\"\",IF(B101<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B101,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C102=$AV$1,C102=$AV$2),\"\",IF(B102<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B102,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C103=$AV$1,C103=$AV$2),\"\",IF(B103<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B103,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C104=$AV$1,C104=$AV$2),\"\",IF(B104<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B104,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C105=$AV$1,C105=$AV$2),\"\",IF(B105<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B105,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C106=$AV$1,C106=$AV$2),\"\",IF(B106<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B106,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","توربو شارژ ، شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل ( PCV ) ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C107=$AV$1,C107=$AV$2),\"\",IF(B107<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B107,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C108=$AV$1,C108=$AV$2),\"\",IF(B108<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B108,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C109=$AV$1,C109=$AV$2),\"\",IF(B109<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B109,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","کلیه چراغ های (لامپ ها) داخلی و خارجی خودرو ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C110=$AV$1,C110=$AV$2),\"\",IF(B110<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B110,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C111=$AV$1,C111=$AV$2),\"\",IF(B111<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B111,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم"]
[{"$f":"IF(OR(C112=$AV$1,C112=$AV$2),\"\",IF(B112<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B112,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","کیت تسمه تایم موتور شامل تسمه تایم و تسمه سفت کن و هرزگرد","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C113=$AV$1,C113=$AV$2),\"\",IF(B113<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B113,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C114=$AV$1,C114=$AV$2),\"\",IF(B114<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B114,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","_",115,100,230,100,190,100,320,100,130,100,305,100,115,100,320,100,190,100,245,100,155,100,395,105,115,100,230,100,245,105,320,105,115,100,305,100,115,100,320]
[{"$f":"IF(OR(C115=$AV$1,C115=$AV$2),\"\",IF(B115<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B115,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S5(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","_",115,100,205,100,165,100,295,100,135,100,290,100,115,100,295,100,165,100,225,100,130,100,380,105,115,100,205,100,225,105,295,105,115,100,290,100,115,100,295]
[{"$f":"IF(OR(C116=$AV$1,C116=$AV$2),\"\",IF(B116<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B116,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","روغن موتور و فیلتر روغن","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C117=$AV$1,C117=$AV$2),\"\",IF(B117<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B117,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C118=$AV$1,C118=$AV$2),\"\",IF(B118<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B118,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C119=$AV$1,C119=$AV$2),\"\",IF(B119<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B119,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C120=$AV$1,C120=$AV$2),\"\",IF(B120<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B120,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C121=$AV$1,C121=$AV$2),\"\",IF(B121<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B121,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C122=$AV$1,C122=$AV$2),\"\",IF(B122<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B122,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","فیلتر بنزین (2)","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C123=$AV$1,C123=$AV$2),\"\",IF(B123<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B123,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم"]
[{"$f":"IF(OR(C124=$AV$1,C124=$AV$2),\"\",IF(B124<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B124,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C125=$AV$1,C125=$AV$2),\"\",IF(B125<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B125,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C126=$AV$1,C126=$AV$2),\"\",IF(B126<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B126,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C127=$AV$1,C127=$AV$2),\"\",IF(B127<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B127,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","روغن گیربکس (در مدل دنده ای) ","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C128=$AV$1,C128=$AV$2),\"\",IF(B128<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B128,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","روغن گیربکس مدل اتوماتیک ","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C129=$AV$1,C129=$AV$2),\"\",IF(B129<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B129,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C130=$AV$1,C130=$AV$2),\"\",IF(B130<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B130,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C131=$AV$1,C131=$AV$2),\"\",IF(B131<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B131,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C132=$AV$1,C132=$AV$2),\"\",IF(B132<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B132,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C133=$AV$1,C133=$AV$2),\"\",IF(B133<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B133,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C134=$AV$1,C134=$AV$2),\"\",IF(B134<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B134,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض"]
[{"$f":"IF(OR(C135=$AV$1,C135=$AV$2),\"\",IF(B135<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B135,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C136=$AV$1,C136=$AV$2),\"\",IF(B136<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B136,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( PCV )","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C137=$AV$1,C137=$AV$2),\"\",IF(B137<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B137,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C138=$AV$1,C138=$AV$2),\"\",IF(B138<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B138,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C139=$AV$1,C139=$AV$2),\"\",IF(B139<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B139,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C140=$AV$1,C140=$AV$2),\"\",IF(B140<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B140,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم"]
[{"$f":"IF(OR(C141=$AV$1,C141=$AV$2),\"\",IF(B141<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B141,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم"]
[{"$f":"IF(OR(C142=$AV$1,C142=$AV$2),\"\",IF(B142<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B142,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","روغن هیدرولیک فرمان ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C143=$AV$1,C143=$AV$2),\"\",IF(B143<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B143,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","تسمه تایم موتور خودرو  (درمدل اتوماتیک) شامل تسمه تایم و تسمه سفت کن و هرزگرد","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C144=$AV$1,C144=$AV$2),\"\",IF(B144<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B144,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید"]
[{"$f":"IF(OR(C145=$AV$1,C145=$AV$2),\"\",IF(B145<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B145,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","_",147,85,342,85,185,85,387,85,162,85,385,85,147,85,375,85,185,85,342,85,147,85,387,85,147,85,347,85,200,85,387,85,147,85,347,85,200,85,387]
[{"$f":"IF(OR(C146=$AV$1,C146=$AV$2),\"\",IF(B146<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B146,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J5(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","_",147,85,292,85,185,85,387,85,162,85,345,85,147,85,375,85,185,85,294,85,147,85,387,85,147,85,345,85,200,85,387,85,147,85,345,85,200,85,387]
[{"$f":"IF(OR(C147=$AV$1,C147=$AV$2),\"\",IF(B147<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B147,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","روغن موتور به همراه فیلتر روغن(1)","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C148=$AV$1,C148=$AV$2),\"\",IF(B148<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B148,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C149=$AV$1,C149=$AV$2),\"\",IF(B149<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B149,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C150=$AV$1,C150=$AV$2),\"\",IF(B150<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B150,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C151=$AV$1,C151=$AV$2),\"\",IF(B151<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B151,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C152=$AV$1,C152=$AV$2),\"\",IF(B152<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B152,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C153=$AV$1,C153=$AV$2),\"\",IF(B153<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B153,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","فیلتر بنزین (2)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C154=$AV$1,C154=$AV$2),\"\",IF(B154<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B154,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)"," خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C155=$AV$1,C155=$AV$2),\"\",IF(B155<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B155,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C156=$AV$1,C156=$AV$2),\"\",IF(B156<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B156,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C157=$AV$1,C157=$AV$2),\"\",IF(B157<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B157,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C158=$AV$1,C158=$AV$2),\"\",IF(B158<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B158,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","روغن گیربکس مدل اتوماتیک ","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C159=$AV$1,C159=$AV$2),\"\",IF(B159<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B159,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","روغن گیربکس ( در مدل دنده ای) ","تعویض","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C160=$AV$1,C160=$AV$2),\"\",IF(B160<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B160,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C161=$AV$1,C161=$AV$2),\"\",IF(B161<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B161,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C162=$AV$1,C162=$AV$2),\"\",IF(B162<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B162,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C163=$AV$1,C163=$AV$2),\"\",IF(B163<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B163,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C164=$AV$1,C164=$AV$2),\"\",IF(B164<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B164,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C165=$AV$1,C165=$AV$2),\"\",IF(B165<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B165,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","شمع های موتور ","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C166=$AV$1,C166=$AV$2),\"\",IF(B166<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B166,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C167=$AV$1,C167=$AV$2),\"\",IF(B167<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B167,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل ( PCV ) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C168=$AV$1,C168=$AV$2),\"\",IF(B168<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B168,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C169=$AV$1,C169=$AV$2),\"\",IF(B169<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B169,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C170=$AV$1,C170=$AV$2),\"\",IF(B170<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B170,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","کلیه چراغ های (لامپ ها) داخلی و خارجی خودرو ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C171=$AV$1,C171=$AV$2),\"\",IF(B171<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B171,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C172=$AV$1,C172=$AV$2),\"\",IF(B172<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B172,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C173=$AV$1,C173=$AV$2),\"\",IF(B173<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B173,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","کیت تسمه تایم موتور شامل تسمه تایم و تسمه سفت کن و هرزگرد (6)","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C174=$AV$1,C174=$AV$2),\"\",IF(B174<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B174,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C175=$AV$1,C175=$AV$2),\"\",IF(B175<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B175,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","_",165,95,295,95,210,95,320,95,170,95,335,95,170,95,320,95,210,95,295,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C176=$AV$1,C176=$AV$2),\"\",IF(B176<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B176,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X50(AT-MT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","_",165,95,295,95,190,95,335,95,170,95,315,95,170,95,335,95,190,95,295,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C177=$AV$1,C177=$AV$2),\"\",IF(B177<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B177,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","روغن موتور و فیلتر روغن","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C178=$AV$1,C178=$AV$2),\"\",IF(B178<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B178,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C179=$AV$1,C179=$AV$2),\"\",IF(B179<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B179,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C180=$AV$1,C180=$AV$2),\"\",IF(B180<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B180,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C181=$AV$1,C181=$AV$2),\"\",IF(B181<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B181,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C182=$AV$1,C182=$AV$2),\"\",IF(B182<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B182,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C183=$AV$1,C183=$AV$2),\"\",IF(B183<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B183,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","فیلتر بنزین (2)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C184=$AV$1,C184=$AV$2),\"\",IF(B184<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B184,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C185=$AV$1,C185=$AV$2),\"\",IF(B185<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B185,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C186=$AV$1,C186=$AV$2),\"\",IF(B186<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B186,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C187=$AV$1,C187=$AV$2),\"\",IF(B187<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B187,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C188=$AV$1,C188=$AV$2),\"\",IF(B188<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B188,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","روغن گیربکس (در مدل دنده ای) ","تعویض","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C189=$AV$1,C189=$AV$2),\"\",IF(B189<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B189,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","روغن گیربکس مدل اتوماتیک ","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C190=$AV$1,C190=$AV$2),\"\",IF(B190<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B190,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C191=$AV$1,C191=$AV$2),\"\",IF(B191<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B191,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C192=$AV$1,C192=$AV$2),\"\",IF(B192<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B192,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C193=$AV$1,C193=$AV$2),\"\",IF(B193<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B193,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C194=$AV$1,C194=$AV$2),\"\",IF(B194<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B194,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C195=$AV$1,C195=$AV$2),\"\",IF(B195<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B195,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C196=$AV$1,C196=$AV$2),\"\",IF(B196<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B196,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C197=$AV$1,C197=$AV$2),\"\",IF(B197<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B197,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( PCV )","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C198=$AV$1,C198=$AV$2),\"\",IF(B198<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B198,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C199=$AV$1,C199=$AV$2),\"\",IF(B199<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B199,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C200=$AV$1,C200=$AV$2),\"\",IF(B200<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B200,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C201=$AV$1,C201=$AV$2),\"\",IF(B201<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B201,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C202=$AV$1,C202=$AV$2),\"\",IF(B202<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B202,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C203=$AV$1,C203=$AV$2),\"\",IF(B203<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B203,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","لوله اگزوز و پایه نگهدارنده آن ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C204=$AV$1,C204=$AV$2),\"\",IF(B204<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B204,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C205=$AV$1,C205=$AV$2),\"\",IF(B205<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B205,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","-",200,80,255,80,200,80,355,80,200,80,275,80,200,80,360,80,200,80,155,80,200,80,360,80,200,80,155,80,200,80,360,"_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C206=$AV$1,C206=$AV$2),\"\",IF(B206<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B206,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_S3-CVT","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","-",200,80,305,80,200,80,355,80,200,80,315,80,200,80,360,80,200,80,205,80,200,80,360,80,200,80,205,80,200,80,360,"_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C207=$AV$1,C207=$AV$2),\"\",IF(B207<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B207,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","روغن موتور و فیلتر روغن","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C208=$AV$1,C208=$AV$2),\"\",IF(B208<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B208,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C209=$AV$1,C209=$AV$2),\"\",IF(B209<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B209,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","بازدید","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C210=$AV$1,C210=$AV$2),\"\",IF(B210<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B210,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C211=$AV$1,C211=$AV$2),\"\",IF(B211<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B211,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C212=$AV$1,C212=$AV$2),\"\",IF(B212<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B212,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","بازدید","_","_","بازدید","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C213=$AV$1,C213=$AV$2),\"\",IF(B213<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B213,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","فیلتر بنزین ","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C214=$AV$1,C214=$AV$2),\"\",IF(B214<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B214,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی","تنظیم","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C215=$AV$1,C215=$AV$2),\"\",IF(B215<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B215,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C216=$AV$1,C216=$AV$2),\"\",IF(B216<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B216,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","زوایای چرخهای جلو و عقب","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C217=$AV$1,C217=$AV$2),\"\",IF(B217<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B217,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C218=$AV$1,C218=$AV$2),\"\",IF(B218<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B218,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","روغن گیربکس ( در مدل دنده ای)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C219=$AV$1,C219=$AV$2),\"\",IF(B219<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B219,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","روغن گیربکس مدل اتوماتیک","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C220=$AV$1,C220=$AV$2),\"\",IF(B220<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B220,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","عملکرد سیستم کولر و بخاری","بازدید","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C221=$AV$1,C221=$AV$2),\"\",IF(B221<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B221,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده)(4)","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C222=$AV$1,C222=$AV$2),\"\",IF(B222<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B222,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","باتری خودرو","بازدید","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C223=$AV$1,C223=$AV$2),\"\",IF(B223<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B223,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C224=$AV$1,C224=$AV$2),\"\",IF(B224<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B224,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","شمع های موتور ","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C225=$AV$1,C225=$AV$2),\"\",IF(B225<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B225,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C226=$AV$1,C226=$AV$2),\"\",IF(B226<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B226,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( PCV )","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C227=$AV$1,C227=$AV$2),\"\",IF(B227<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B227,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","گردگیرهای پلوس و سیبک ها","بازدید","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C228=$AV$1,C228=$AV$2),\"\",IF(B228<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B228,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C229=$AV$1,C229=$AV$2),\"\",IF(B229<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B229,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C230=$AV$1,C230=$AV$2),\"\",IF(B230<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B230,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C231=$AV$1,C231=$AV$2),\"\",IF(B231<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B231,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","روغن هیدرولیک فرمان","بازدید","_","بازدید","_","_","بازدید","_","تعویض","بازدید","_","_","بازدید","_","_","بازدید","تعویض","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C232=$AV$1,C232=$AV$2),\"\",IF(B232<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B232,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","بازدید و آچارکشی کامل خودرو (سیستم تعلیق، فرمان و اتصالات اگزوز)","تنظیم","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C233=$AV$1,C233=$AV$2),\"\",IF(B233<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B233,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و .....)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C234=$AV$1,C234=$AV$2),\"\",IF(B234<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B234,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","_","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C235=$AV$1,C235=$AV$2),\"\",IF(B235<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B235,Profile!$T$17)))","v":""},"Geely_GC6","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","_",126,164,160,92,228,92,195,92,154,92,105,92,154,92,116,154,160,92,263,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C236=$AV$1,C236=$AV$2),\"\",IF(B236<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B236,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","روغن موتور و فیلتر روغن","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C237=$AV$1,C237=$AV$2),\"\",IF(B237<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B237,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","فیلتر هوای موتور","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C238=$AV$1,C238=$AV$2),\"\",IF(B238<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B238,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C239=$AV$1,C239=$AV$2),\"\",IF(B239<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B239,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C240=$AV$1,C240=$AV$2),\"\",IF(B240<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B240,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","باک بنزین ، لوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C241=$AV$1,C241=$AV$2),\"\",IF(B241<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B241,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C242=$AV$1,C242=$AV$2),\"\",IF(B242<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B242,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","فیلتر بنزین (2)","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C243=$AV$1,C243=$AV$2),\"\",IF(B243<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B243,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","خلاصی پدال ترمز و رگلاژ ترمز دستی ","تنظیم","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C244=$AV$1,C244=$AV$2),\"\",IF(B244<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B244,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C245=$AV$1,C245=$AV$2),\"\",IF(B245<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B245,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","زوایای چرخهای جلو و عقب ","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C246=$AV$1,C246=$AV$2),\"\",IF(B246<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B246,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","تایرها و باد لاستیک ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C247=$AV$1,C247=$AV$2),\"\",IF(B247<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B247,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","روغن گیربکس (در مدل دنده ای) ","تعویض","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C248=$AV$1,C248=$AV$2),\"\",IF(B248<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B248,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","روغن گیربکس مدل اتوماتیک ","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C249=$AV$1,C249=$AV$2),\"\",IF(B249<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B249,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","لوله ها و اتصالات گیربکس اتوماتیک","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C250=$AV$1,C250=$AV$2),\"\",IF(B250<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B250,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","عملکرد سیستم کولر و بخاری ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C251=$AV$1,C251=$AV$2),\"\",IF(B251<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B251,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","سیستم خنک کاری موتور(رله وفن ها و نشتی ازلوله ها و رادیاتورو سطح مایع خنک کننده به همراه ضدیخ)(4)","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","تعویض","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C252=$AV$1,C252=$AV$2),\"\",IF(B252<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B252,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","باتری خودرو ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C253=$AV$1,C253=$AV$2),\"\",IF(B253<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B253,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C254=$AV$1,C254=$AV$2),\"\",IF(B254<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B254,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","شمع های موتور ","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C255=$AV$1,C255=$AV$2),\"\",IF(B255<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B255,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","عملکرد مکانیزم سانروف و یا نشتی آب ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C256=$AV$1,C256=$AV$2),\"\",IF(B256<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B256,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( PCV )","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C257=$AV$1,C257=$AV$2),\"\",IF(B257<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B257,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","گردگیرهای پلوس و سیبک ها ","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C258=$AV$1,C258=$AV$2),\"\",IF(B258<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B258,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C259=$AV$1,C259=$AV$2),\"\",IF(B259<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B259,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C260=$AV$1,C260=$AV$2),\"\",IF(B260<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B260,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT"," خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)","تنظیم","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C261=$AV$1,C261=$AV$2),\"\",IF(B261<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B261,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","آچارکشی کامل خودرو (3)","تنظیم","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","تنظیم","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C262=$AV$1,C262=$AV$2),\"\",IF(B262<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B262,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","لوله اگزوز و پایه نگهدارنده آن ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C263=$AV$1,C263=$AV$2),\"\",IF(B263<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B263,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک  و .....) ","بازدید","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C264=$AV$1,C264=$AV$2),\"\",IF(B264<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B264,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات","-",200,80,255,80,200,80,355,80,200,80,275,80,200,80,360,80,200,80,155,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C265=$AV$1,C265=$AV$2),\"\",IF(B265<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B265,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_J4 CVT","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ","-",200,80,305,80,200,80,355,80,200,80,315,80,200,80,360,80,200,80,205,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C266=$AV$1,C266=$AV$2),\"\",IF(B266<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B266,Profile!$T$17)))","v":1},"LIFAN_X70(CVT)","روغن موتور و فیلتر روغن موتور","تعویض","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C267=$AV$1,C267=$AV$2),\"\",IF(B267<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B267,Profile!$T$17)))","v":2},"LIFAN_X70(CVT)","فیلتر هوا","بازدید","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C268=$AV$1,C268=$AV$2),\"\",IF(B268<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B268,Profile!$T$17)))","v":3},"LIFAN_X70(CVT)","فیلتر بنزین","بازدید","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C269=$AV$1,C269=$AV$2),\"\",IF(B269<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B269,Profile!$T$17)))","v":4},"LIFAN_X70(CVT)","تسمه دینام و کولر","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C270=$AV$1,C270=$AV$2),\"\",IF(B270<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B270,Profile!$T$17)))","v":5},"LIFAN_X70(CVT)","مایع سیستم خنک کننده موتور","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C271=$AV$1,C271=$AV$2),\"\",IF(B271<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B271,Profile!$T$17)))","v":6},"LIFAN_X70(CVT)","مایع سیستم فرمان هیدرولیک","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","تعویض","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C272=$AV$1,C272=$AV$2),\"\",IF(B272<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B272,Profile!$T$17)))","v":7},"LIFAN_X70(CVT)","لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات مدار سوخت","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C273=$AV$1,C273=$AV$2),\"\",IF(B273<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B273,Profile!$T$17)))","v":8},"LIFAN_X70(CVT)","شلنگ مکش و تهویه مخزن میل­لنگ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C274=$AV$1,C274=$AV$2),\"\",IF(B274<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B274,Profile!$T$17)))","v":9},"LIFAN_X70(CVT)","شمع موتور","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C275=$AV$1,C275=$AV$2),\"\",IF(B275<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B275,Profile!$T$17)))","v":10},"LIFAN_X70(CVT)","لوله ها و شلنگ­های سیستم فرمان","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C276=$AV$1,C276=$AV$2),\"\",IF(B276<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B276,Profile!$T$17)))","v":11},"LIFAN_X70(CVT)","روغن گیربکس اتوماتیک","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C277=$AV$1,C277=$AV$2),\"\",IF(B277<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B277,Profile!$T$17)))","v":12},"LIFAN_X70(CVT)","روغن ترمز","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C278=$AV$1,C278=$AV$2),\"\",IF(B278<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B278,Profile!$T$17)))","v":13},"LIFAN_X70(CVT)","مسیر لوله ها ترمز و عملکرد آن","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C279=$AV$1,C279=$AV$2),\"\",IF(B279<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B279,Profile!$T$17)))","v":14},"LIFAN_X70(CVT)","دیسک ترمز جلو و عقب و لنت­ها","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C280=$AV$1,C280=$AV$2),\"\",IF(B280<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B280,Profile!$T$17)))","v":15},"LIFAN_X70(CVT)","خلاصی پدال ترمز","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C281=$AV$1,C281=$AV$2),\"\",IF(B281<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B281,Profile!$T$17)))","v":16},"LIFAN_X70(CVT)","تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C282=$AV$1,C282=$AV$2),\"\",IF(B282<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B282,Profile!$T$17)))","v":17},"LIFAN_X70(CVT)","آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی (چرخها، فرمان، پلوس ها و...)","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C283=$AV$1,C283=$AV$2),\"\",IF(B283<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B283,Profile!$T$17)))","v":18},"LIFAN_X70(CVT)","لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C284=$AV$1,C284=$AV$2),\"\",IF(B284<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B284,Profile!$T$17)))","v":19},"LIFAN_X70(CVT)","زوایای چرخها","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C285=$AV$1,C285=$AV$2),\"\",IF(B285<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B285,Profile!$T$17)))","v":20},"LIFAN_X70(CVT)","اتصالات برقی بدنه و سنسورها","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C286=$AV$1,C286=$AV$2),\"\",IF(B286<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B286,Profile!$T$17)))","v":21},"LIFAN_X70(CVT)","کلیه چراغها و ادوات برقی","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C287=$AV$1,C287=$AV$2),\"\",IF(B287<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B287,Profile!$T$17)))","v":22},"LIFAN_X70(CVT)","فیلتر سیستم تهویه مطبوع","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C288=$AV$1,C288=$AV$2),\"\",IF(B288<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B288,Profile!$T$17)))","v":23},"LIFAN_X70(CVT)","سیستم کولر و بخاری","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C289=$AV$1,C289=$AV$2),\"\",IF(B289<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B289,Profile!$T$17)))","v":24},"LIFAN_X70(CVT)","سیستم خنک کاری موتور (رله، فن، نشتی لوله­ها و رادیاتور)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C290=$AV$1,C290=$AV$2),\"\",IF(B290<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B290,Profile!$T$17)))","v":25},"LIFAN_X70(CVT)","لوله ها ،شلینگ ها و اتصالات مدار سیستم خنک کاری","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C291=$AV$1,C291=$AV$2),\"\",IF(B291<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B291,Profile!$T$17)))","v":26},"LIFAN_X70(CVT)","کلیه سیستم­های الکتریکی (شامل ایربگ و ترمز و سوخت­رسانی و موتور و...)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C292=$AV$1,C292=$AV$2),\"\",IF(B292<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B292,Profile!$T$17)))","v":""},"LIFAN_X70(CVT)","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل اتومات",291,200,"_",212,"_",200,"_",352,"_",200,"_",212,"_",200,"_",352,"_",200,"_",212,"_",200,"_",352,"_",200,"_",212,"_",200,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C293=$AV$1,C293=$AV$2),\"\",IF(B293<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B293,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","روغن موتور و فیلتر روغن موتور","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C294=$AV$1,C294=$AV$2),\"\",IF(B294<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B294,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","فیلتر هوا","بازدید","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C295=$AV$1,C295=$AV$2),\"\",IF(B295<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B295,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","فیلتر بنزین","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C296=$AV$1,C296=$AV$2),\"\",IF(B296<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B296,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","فیلتر سیستم تهویه مطبوع (داخل اتاق)","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C297=$AV$1,C297=$AV$2),\"\",IF(B297<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B297,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","تسمه دینام،کولر و هیدرولیک فرمان","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C298=$AV$1,C298=$AV$2),\"\",IF(B298<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B298,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C299=$AV$1,C299=$AV$2),\"\",IF(B299<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B299,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","مدار جرقه زنی (شمع موتور،کوئل و....)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C300=$AV$1,C300=$AV$2),\"\",IF(B300<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B300,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","اتصالات برقی بدنه و سنسورها","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C301=$AV$1,C301=$AV$2),\"\",IF(B301<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B301,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","کلیه چراغ­ها و ادوات برقی","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C302=$AV$1,C302=$AV$2),\"\",IF(B302<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B302,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","سیستم کولر و بخاری","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C303=$AV$1,C303=$AV$2),\"\",IF(B303<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B303,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","سیستم خنک کاری موتور (رله، فن، ،نشتی لوله­ها و رادیاتور)","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C304=$AV$1,C304=$AV$2),\"\",IF(B304<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B304,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","کلیه سیستم­های الکتریکی (شامل ایربگ و ترمز و سوخت­رسانی و موتور و...)","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C305=$AV$1,C305=$AV$2),\"\",IF(B305<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B305,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","باک بنزین، لوله ها، شیلنگ­ها و اتصالات مدار سوخت رسانی","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C306=$AV$1,C306=$AV$2),\"\",IF(B306<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B306,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","انژکتور ها، کوئل، شیلنگ و سوپاپ تهویه  محفظه کارتل، توربوشارژر، دریچه گاز، مسیر لوله اگزوز","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C307=$AV$1,C307=$AV$2),\"\",IF(B307<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B307,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","مایع سیستم خنک کننده موتور","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C308=$AV$1,C308=$AV$2),\"\",IF(B308<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B308,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","شمع موتور","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C309=$AV$1,C309=$AV$2),\"\",IF(B309<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B309,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","تسمه تایمینگ موتور","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C310=$AV$1,C310=$AV$2),\"\",IF(B310<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B310,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","پدال کلاچ، مکانیزم تعویض دنده","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C311=$AV$1,C311=$AV$2),\"\",IF(B311<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B311,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","روغن گیربکس(شش سرعته)","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعوض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C312=$AV$1,C312=$AV$2),\"\",IF(B312<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B312,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","روغن گیربکس کمکی (محرک چهار چرخ)","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعوض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C313=$AV$1,C313=$AV$2),\"\",IF(B313<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B313,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","روغن دیفرانسیل جلو و عقب","بازدید","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعوض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C314=$AV$1,C314=$AV$2),\"\",IF(B314<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B314,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","بررسی عملکرد سوپاپ تهویه اکسل ها و گیربکس کمکی","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C315=$AV$1,C315=$AV$2),\"\",IF(B315<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B315,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","میل گاردان و اتصالات میل گاردان","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C316=$AV$1,C316=$AV$2),\"\",IF(B316<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B316,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","بلبرینگ میانی میل گاردان","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C317=$AV$1,C317=$AV$2),\"\",IF(B317<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B317,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","لوله ها، شیلنگ­ها و اتصالات مدار سیستم فرمان","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C318=$AV$1,C318=$AV$2),\"\",IF(B318<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B318,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","روغن هیدورلیک فرمان","بازدید","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","تعویض","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C319=$AV$1,C319=$AV$2),\"\",IF(B319<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B319,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","مسیر لوله­های ترمز و عملکرد آن","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C320=$AV$1,C320=$AV$2),\"\",IF(B320<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B320,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","دیسک ترمز جلو و عقب و لنت­ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C321=$AV$1,C321=$AV$2),\"\",IF(B321<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B321,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","خلاصی پدال ترمز و مکانیزم ترمز دستی","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C322=$AV$1,C322=$AV$2),\"\",IF(B322<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B322,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","روغن ترمز","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعوض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","تعویض","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C323=$AV$1,C323=$AV$2),\"\",IF(B323<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B323,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C324=$AV$1,C324=$AV$2),\"\",IF(B324<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B324,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","زوایای چرخ­ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C325=$AV$1,C325=$AV$2),\"\",IF(B325<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B325,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی(چرخ­ها، فرمان، پلوس­ها و اتصالات مربوط به سیستم تعلیق خصوصا رابط U  ...)","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C326=$AV$1,C326=$AV$2),\"\",IF(B326<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B326,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","اتصالات سیستم تعلیق، پین های نگه دارنده فنر بندی، نگه دارنده میانی میل گاردان،کشویی میل گاردان و اتصالات چهار شاخه و بلبرینگ میانی نگه دارنده میل گاردان و نگه دارنده های موتور و گیربکس ","بازدید","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C327=$AV$1,C327=$AV$2),\"\",IF(B327<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B327,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","جابجایی چرخ های جلو وعقب","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C328=$AV$1,C328=$AV$2),\"\",IF(B328<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B328,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","اتصالات باطری، عملکرد برف پاک کن، سیستم تهویه کابین و چراغ ها","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","بازدید","_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]
[{"$f":"IF(OR(C329=$AV$1,C329=$AV$2),\"\",IF(B329<>Profile!$T$17,\"\",COUNTIF(Sheet2!$B$2:B329,Profile!$T$17)))","v":""},"JAC_T8 MT","جمع اجرت برحسب (نفر-ساعت) در مدل دنده ای ",277,210,84,345,84,210,84,442,84,210,84,595,84,210,84,322,84,210,84,345,84,210,84,692,84,210,84,345,84,210,"_","_","_","_","_","_","_","_","_","_"]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":107,"n_cols":11,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"نوع نمایندگی"]
["کد نمایندگی","نام صاحب امتیاز","استان","شهر","تلفن واحد خدمات پس از فروش","آدرس","اجرت 99","نوع نمایندگی",null,null,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1001,"شرکت تیزران خودرو تبریز","آذربایجان شرقی","تبريز",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش",null,null,"خدمات پس از فروش"]
[1002,"شرکت بانیان خودرو خودکار","آذربایجان شرقی","تبريز",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش",null,null,"خدمات در محل"]
[1003,"شرکت رصد خودرو مراغه ","آذربایجان شرقی","مراغه",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1004,"یوسف داودی","آذربایجان شرقی","سراب",null,null,469000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1007,"شرکت ایماژ خودرو ایرانیان ","آذربایجان شرقی","تبريز",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1008,"عبد الاحد بزازوری","آذربایجان شرقی","تبريز",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1104,"اسماعیل منسوبی","آذربايجان غربي","سلماس",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1107,"روح الله غلام زاده","آذربايجان غربي","ارومیه",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1109,"کمال نادربر","آذربايجان غربي","ارومیه",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1201,"صالح فصاحتي","اردبیل","اردبيل",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1202,"صابر شهباز علیزاده","اردبیل","اردبيل",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1203,"محمد قبادی جمادی","اردبیل","اردبيل",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1301,"عباس حاجی نیلی","اصفهان","اصفهان",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1302,"احمد بشتام","اصفهان","اصفهان",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1303,"فضل الله ادیب نیا","اصفهان","شهرضا",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1304,"شرکت حافظ قطعات","اصفهان","اصفهان",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1305,"عبد الرضا فیروزبخش","اصفهان","فولادشهر",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1308,"سعید فخارزاده","اصفهان","کاشان",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1309,"فرزاد کریمی مقدم","اصفهان","شاهین شهر",null,null,469000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1310,"شرکت آسیا بانژ ","اصفهان","اصفهان",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1311,"رحمن فاتحی","اصفهان","خمینی شهر",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1402,"رسول صفری","البرز","کرج",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1408,"پیمان آزموده فرد","البرز","کرج",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1409,"ستار روائی","البرز","کرج",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1412,"حمید ابراهیمی بسابی","البرز","کرج",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1501,"یاسان رئیسی","ایلام","ایلام",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1601,"عبد المحمد کاردانی","بوشهر","بوشهر",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1602,"محمد تقی بحرانی","بوشهر","دیر",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1701,"تعمیرگاه مرکزی شماره 1 (LIFAN , GEELY)","تهران","تهران",null,null,938000,"خدمات پس از فروش"]
[1707,"شرکت اوج صنعت غرب ","تهران","تهران",null,null,938000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1708,"علیرضا سلیمانی پور","تهران","ری",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1709,"تعمیرگاه مرکزی شماره4(شرکت خدمات خودرویی بادران گستر ایرسا) ","تهران","تهران",null,null,938000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1711,"تعمیرگاه مرکزی شماره 2 (JAC )","تهران","تهران",null,null,938000,"خدمات پس از فروش"]
[1713,"شرکت پیشتاز نوین خودرو ایرانیان","تهران","تهران",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1715,"شرکت پشتیبان و خدمات رهپو صنعت پیشرو ","تهران","تهران",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1716,"خانم اکرم غلامی","تهران","تهران",null,null,703000,"خدمات در محل"]
[1719,"شرکت عمران خودرو حامی","تهران","تهران",null,null,860000,"خدمات پس از فروش"]
[1720,"نادر بداخشان","تهران","تهران",null,null,703000,"خدمات در محل"]
[1721,"محمود عسگری فر","تهران","پاکدشت",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1723,"فریدون حدادی","تهران","شهریار",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1725,"شرکت اوژن موتور پارس","تهران","تهران",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1727,"شرکت اوج صنعت غرب ","تهران","تهران",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1774,"نصیر نصیرزاده عطار","تهران","تهران",null,null,860000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1801,"محمد رضا بنائی","چهارمحال بختیاری","بروجن",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1802,"بهنام رضائی","چهارمحال بختیاری","شهرکرد",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[1902,"رضا غازی زاده","خراسان جنوبی","بیرجند",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2001,"رضا عاکف","خراسان رضوی","مشهد",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2007,"جواد علی آبادی","خراسان رضوی","سبزوار",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2008,"محمود بابایی","خراسان رضوی","قوچان",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2009,"علی نوری","خراسان رضوی","گناباد",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2010,"رضا عاکف","خراسان رضوی","مشهد",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2011,"جواد زرندی","خراسان رضوی","نیشابور",null,null,469000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2015,"حسین بیک خراسانی","خراسان رضوی","مشهد",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2016,"امیر حسین هادی زاده","خراسان رضوی","مشهد",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2018,"شرکت پاکروان خودرو باروس","خراسان رضوی","مشهد",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2101,"محمد رضا عضدی","خراسان شمالی","بجنورد",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2202,"شرکت زیبا خودرو فرزاد ","خوزستان","اهواز ",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2302,"رسول قربانیان","زنجان","زنجان ",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2403,"محسن رضائی","سمنان","شاهرود",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2404,"رضا خسروانی ","سمنان","سمنان",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2501,"رضا غازي زاده","سیستان و بلوچستان","زاهدان",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2607,"هوشنگ رستمی","فارس","شیراز",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2608,"شرکت سالار موتور پارسیان","فارس","شیراز",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2610,"مجید حاجی پور","فارس","جهرم",null,null,469000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2611,"عباس نیکخواهی دولت آبادی","فارس","داراب",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2613,"شرکت لیدوما خودرو خورشیدیان","فارس","نورآباد",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2614,"جعفر گرگ یراق","فارس","شیراز",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2616,"عبدل اکرمی","فارس","لار",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2617,"شرکت بازرگانی شیراز تسلیم","فارس","شیراز",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2701,"شرکت سفیر خودرو امین","قزوین","قزوین",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2801,"شرکت خدماتی نگین خودرو ی قم ","قم","قم",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2802,"مجتبی صمصامی","قم","قم",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[2901,"فرهاد بهرامی","کردستان\n","سنندج",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3001,"شرکت خدماتی بازرگانی هزار کرمان","کرمان","کرمان",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3002,"احمد امانیان","کرمان","بم",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3012,"داود یوسفی","کرمان","رفسنجان",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3013,"محمود احمدی نژاد","کرمان","کرمان",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3014,"شرکت بازرگانی رادین بوتیا خودرو کارمانیا ","کرمان","زرند",null,null,469000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3015,"شرکت گاتا موتور پارس ","کرمان","کرمان",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3016,"شرکت گهر موتور سیرجان","کرمان","سیرجان",null,null,469000,"خدمات پس از فروش"]
[3102,"رسول عازمی","کرمانشاه","کرمانشاه",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3201,"خاطره زارع فر","کهکیلویه و بویراحمد","یاسوج",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3302,"شرکت بازرگانی هیرکان خودرو جلالی ","گلستان","گرگان",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3303,"عبد الغفور ولی محمدی","گلستان","گنبد کاووس",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3403,"شرکت دیار بهمن شمال ","گیلان","رشت",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3404,"محمد طواف زاده قنبری","گیلان","لاهیجان",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3406,"شرکت بنیان خودرو زرین ","گیلان","رشت",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3409,"خانم فرح هژبری ","گیلان","رشت",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3501,"شهرام ناصری","لرستان","خرم آباد",null,null,782000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3502,"سجاد باژدان","لرستان","خرم آباد",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3602,"عین اله آقاجانی","مازندران","بابل",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3607,"سید جلال موسوی","مازندران","آمل",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3608,"مهران عرب خزائلی","مازندران","ساری",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3614,"نریمان فقیه عبداللهی","مازندران","چالوس",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3616,"جمشید پهلوان","مازندران","قائمشهر",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3618,"مرتضی صادقی","مازندران","آمل",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3619,"رضا احمد خواه","مازندران","ساری",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3702,"اصغر محمدی","مرکزی","اراک",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3703,"عبد الرضا نیکوکار","مرکزی","ساوه",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3801,"احمد حاج ملک","هرمزگان","بندرعباس",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3804,"شرکت تکتاز خودرو خلیج فارس","هرمزگان","بندرعباس",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[3902,"محمد رضا باب الحوائجی","همدان","همدان",null,null,703000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[4001,"شرکت صنعت و معدن احرار","یزد","يزد",null,null,625000,"فروش و خدمات پس از فروش"]
[4005,"علی اکبر فرشی","یزد","يزد",null,null,547000,"فروش و خدمات پس از فروش"]

{"sheet":"picture","index":4,"n_rows":11,"n_cols":1,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Geely_GC6"]
["JAC_J4 CVT"]
["JAC_J5(AT-MT)"]
["JAC_S3-CVT"]
["JAC_S5(AT-MT)"]
["LIFAN_620(1.6-1.8)"]
["LIFAN_820"]
["LIFAN_X50(AT-MT)"]
["LIFAN_X60(AT-MT)"]
["LIFAN_X70(CVT)"]
["JAC_T8 MT"]